**Datum:** 22. březen 2024

Výrobní program Roto „Patio“ ve společnosti Fensterbau Frontale / pro všechny typy posuvných oken a materiály / celosvětový úspěch: inovativní posuvná technologie „Roto Patio Inowa“ / úsporná výroba: jedno sklopně posuvné a tři paralelně posuvná řešení s „Roto Patio Alversa“ / pro standardní a úzké profily: zdvižný a posuvný systém „Roto Patio Lift“

**Programy kování Roto pro širokou škálu posuvných systémů**

***Leinfelden-Echterdingen*** – V mnoha regionech naráží rostoucí celosvětová poptávka po obytném prostoru na omezenou nabídku místa. Posuvná okna a dveře jsou zde řešením, protože zajišťují efektivní využití omezených prostorových zdrojů a zároveň poskytují také velkou míru transparentnosti. Portfolio výrobků okenní a dveřní technologie Roto zahrnuje kování pro všechny typy posuvného otvírání: ať už jde o zdvižně-posuvné, sklopné, skládací nebo paralelně posuvné systémy - výrobce nabízí pro každý materiál program výrobků s ověřenou kvalitou. Spolehlivost technologie kování vedla k tomu, že společnost Roto generuje neustálý růst i v segmentu posuvného trhu. Na veletrhu Fensterbau Frontale se návštěvníci mohli seznámit s celosvětově úspěšnými variantami posuvného kování v různých typech budov „Roto City“.

**„Roto Patio Inowa“ ‒ chytré a velmi těsné**

Během několika let se například chytré paralelně posuvné kování „Roto Patio Inowa“ stalo jedním z celosvětově nejúspěšnějších systémů výrobce. Toto posuvné kování s inovativní technologií je první svého druhu. Díky aktivnímu ovládání po celém obvodu umístěných závěrných bodů dosahují posuvné systémy s kováním „Inowa“ takové těsnosti, jakou jinak známe pouze u oken typu Tilt&Turn. I v extrémních povětrnostních podmínkách a ve vícepodlažních budovách s vysokým zatížením větrem poskytuje systém spolehlivou ochranu proti průvanu, dešti a vnějšímu hluku. Při zavřeném křídle je celé kování ukryto mezi křídlem a rámovým profilem. Několik málo součástí, které jsou viditelné, když je křídlo otevřené, má dokonalý tvar.

**Trojnásobné maximum**

Maximální komfort ovládání, maximální oblast použití, maximální rozmanitost: verze „Roto Patio Inowa | Max“, která byla k vidění na veletrhu Fensterbau Frontale, je vhodná pro všechny posuvné prvky od malých až po velké a nabízí maximální snadnost použití i při výšce křídla až 3 600 mm nebo šířce křídla až 3 000 mm. Základem je na kuličkovém ložisku uložený, výškově seřiditelný vozík s integrovanými kartáči a komfortní čep, který je rovněž uložen na kuličkovém ložisku. Obojí minimalizuje valivé tření při pohybu křídla.

„Inowa | Max“ unese zátěž až 400 kg a umožňuje výškové seřízení -1 až +3 mm. Všechny varianty kování pro systémy plast, dřevo a dřevo/hliník jsou vybaveny komfortním čepem ve středním dílu. U hliníkových profilů pak dvoudílným, rovněž na kuličkovém ložisku uloženým komfortním ovládaným čepem.

**Větší komfort a bezpečnost**

Další zvýšení komfortu zajišťují tzv. „Soft funkce“. Při otvírání a zavírání jemně zabrzdí křídlo před dosažením koncové polohy. Nespočet návštěvníků veletrhu využilo možnosti ovládat a vyzkoušet si různé formáty, materiály rámu a hmotnostní třídy od společnosti „Inowa“ na veletrhu Fensterbau Frontale. Prvky ze všech materiálů lze vyrábět s „Inowa“ a „Inowa | Max“ také v souladu s třídou odolnosti RC 2. Důkazem jsou úspěšně absolvované zkoušky mnoha systémů z plastu, dřeva a hliníku.

**„Roto Patio Alversa“ ‒ minimální, univerzální**

Díky velkému počtu shodných dílů je posuvný systém „Roto Patio Alversa“ obzvláště oblíbený u výrobců, kteří vyrábějí své otvíravě sklopné prvky s „Roto NX“ nebo „Roto AL“, protože univerzální centrální závěr pochází z těchto otvíravě sklopných systémů. Vozík, kluzné nůžky a sady kolejnic lze použít pro několik variant. To znamená větší standardizaci a menší počet dílů, což výrazně snižuje skladovací a logistické náklady výrobce oken.

**Jeden systém kování - čtyři varianty**

Díky systému „Roto Patio Alversa“ lze na stejné výrobní lince hospodárně vyrábět jedno sklopně-posuvné a tři paralelně posuvná řešení ve všech materiálech, včetně různých funkcí větrání, jako otvíravě sklopná okna. Společným znakem všech variant je kombinace paralelně posuvného a sklopného větrání.

U sklopné a posuvné varianty „Alversa | KS“ probíhá výměna vzduchu prostřednictvím sklopné polohy větrání. „Alversa | PS“ umožňuje větrání pomocí štěrbinové celoobvodové ventilace, volitelně také v souladu s RC 2. „Alversa | PS Air“ a „Alversa | PS Air Com“ mají sklopné větrání. Paralelně posuvná varianta „Alversa | PS Air Com“ nabízí obzvláště snadné ovládání: křídlo se automaticky vyklopí otočením kliky - bez nutnosti manuálního tlaku proti křídlu.

**Ochrana proti vloupání s osvědčenou technologií**

Všechny čtyři varianty „Alversa“ zajišťují odolnost v souladu s RC 2 především díky použití čtyř dílů, které výrobci znají také z portfolia kování Roto Tilt&Turn: bezpečnostní hřibové závěrné čepy namontované kolem rámu, stabilní, vícenásobně přišroubované bezpečnostní rámové uzávěry, uzamykatelná klika a skrytá ochrana proti odvrtání namontovaná v drážce kování. Výšku a přítlak bezpečnostních závěrných čepů V lze seřídit. Systémy „Alversa“ lze také integrovat do poplašných systémů proti vloupání pomocí montáže senzorů z programu Roto-Com-Tec.

**„Roto Patio Lift“ pro standardní a úzké profily**

Výrobci zdvižně-posuvných systémů mají k dispozici kování „Roto Patio Lift“, které přesvědčí svým mimořádně hladkým chodem a snadnou obsluhou i ve vysokých hmotnostních třídách do 400 kg. Centrální díly vozíků jsou vyrobeny z jakostní oceli, zatímco kolečka uložená na kuličkových ložiskách pak z obzvláště kvalitního plastu. Tím je zajištěna maximální životnost. Varianty „Lift“ jsou k dispozici pro konstrukční prvky z hliníku a plastu a pro mnoho běžných standardních a úzkých profilů s šířkou drážky 16, 18 a 22 mm.

Závěrný čep pro štěrbinovou ventilaci umožňuje větrání místnosti bez průvanu. Tlumiče standardně integrované do převodu zabraňují prudkému odskoku kliky a zajišťují větší bezpečnost při ovládání těžkých křídel o hmotnosti 300 kg a více. Zároveň zvyšují jednoduchost montáže ve výrobě.

**Třída ochrany proti korozi 5 a více**

Zdvižné a posuvné kování „Roto Patio Lift“ bylo testováno v souladu s třídou odolnosti H3 podle normy EN 13126. Standardní ochrana proti korozi již odpovídá třídě 5 podle DIN EN 1670, zatímco pro oblasti s vyššími požadavky na ochranu proti korozi jsou k dispozici vozíky „Stainless Steel Plus“. Ty zajišťují dlouhodobě bezchybnou funkčnost systému i v přímořských oblastech.

**Jednoduché, elegantní a bezpečné**

Volitelně dodávaná výbava „DesignLocking“ z programu kování "Lift" zajišťuje kvalitní vzhled a větší komfort. Závěrný čep na straně převodu nevyčnívá do oblasti průchodu. Rámové uzávěry „DesignLocking“ jsou integrovány do rámu, což zajišťuje jejich estetický vzhled.

Toto kování je kompatibilní s RC 2 díky použití ochrany proti odvrtání, ochrany proti vysazení a uzamykatelné klice. Dveřní převody jsou standardně předvybaveny pro montáž cylindrických vložek.

**Optimálně sladěné kování a těsnění**

Výrobci oken po celém světě mají možnost zakoupit od Roto nejen technologii kování, ale také vysoce kvalitní těsnicí profily pro své posuvné systémy. Výrobce mluví o „dokonalé shodě“ obou dílů: kování a těsnění lze vzájemně optimálně sladit pro konkrétní aplikace a lze je také přizpůsobit příslušnému profilovému systému. Společnost garantuje maximální spolehlivost dodávek po celém světě pro všechny díly kování a těsnicí profily.

Všechny posuvné exponáty vystavené ve Fensterbau Frontale jsou integrovány do virtuálního „Roto City“. Regionální prodejní poradce Roto poskytne zájemcům informace pro práci s různými systémy posuvného kování.

Ein Bild, das Text, Im Haus, Boden, rot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Hliníkový posuvný systém „Roto Patio Inowa | Max“ v provedení RC 2 se senzory MVS pro elektronickou kontrolu uzavření: nabízí intuitivní a snadné ovládání, odolnost, ochranu proti vloupání, vysokou úroveň transparentnosti a atraktivní estetiku. Posuvný prvek o šířce 4 000 mm a výšce 2 536 mm umístěný u vchodu do „Roto City“ přitahoval během Fensterbau Frontale pozornost všech návštěvníků.

**Obrázek**: Roto Fenster- und Türtechnologie **Roto\_Patio\_Inowa\_Max\_hliník.jpg**

Ein Bild, das Im Haus, Wand, Boden, Inneneinrichtung enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Paralelní posuvné kování „Roto Patio Inowa | Max“ je vhodné pro všechny formáty, od malých po velké - dokonce i pro mimořádně široká posuvná okna, jak je znázorněno na obrázku. U všech formátů „Inowa“ je základním funkčním principem „inteligentního posuvu“ speciální uzavírací mechanismus kolmo k profilu rámu. To znamená, že „Inowa“ nabízí chytré a prostorově úsporné řešení i ve formátu okna.

**Obrázek**: Roto Fenster- und Türtechnologie **Patio\_Inowa\_Max\_kuchyň.jpg**

Ein Bild, das Text, Gebäude, Haltevorrichtung, Eigentum enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Zdvižně posuvné kování „Roto Patio Lift | Slim“ je díky použití rámových uzávěrů a převodů DesignLocking, ochraně proti odvrtání, ochraně proti vysazení, uzamykatelné kliky a bezpečnostně relevantním dílům dodavatele systému způsobilé pro RC 2.

**Obrázek**: Roto Fenster- und Türtechnologie **Roto\_Patio Lift\_Slim.jpg**

Ein Bild, das Gebäude, Im Haus, Boden, Mobiliar enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Do tohoto dřevěného prvku bylo namontováno paralelně posuvné kování „Roto Patio Alversa | PS“ s ventilačními rámovými uzávěry, klikou „Roto Line“ a těsnicím profilem „Deventer Seals I SP 7603“. Díky dodatečnému použití bezpečnostních rámových uzávěrů je okno se štěrbinovou ventilací rovněž odolné proti vloupání (RC 2). Speciální tlumicí prvky zajišťují optimální chování křídla při otvírání a zavírání.

**Obrázek**: Roto Fenster- und Türtechnologie **Patio\_Alversa\_PS.jpg**

Ein Bild, das Ausstellung, Im Haus, Text, Boden enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Dočasné bydlení: hotely mohou být dlouhodobě úspěšné pouze tehdy, pokud se jejich hosté cítí pohodlně a bezpečně. Intuitivní a komfortní ovládání posuvných dveří a oken, které zaručuje posuvný systém „Roto Patio Inowa | Max“, má zásadní vliv na kvalitu pohodlí. Bezpečnostní prvky systému minimalizují riziko vloupání.

**Obrázek**: Roto Fenster- und Türtechnologie **Patio\_Inowa\_Max\_hotel.jpg**

**Vydavatel**: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Germany • Phone +49 711 7598 0

**Kontaktní osoba**: Sabine Barbie • [sabine.barbie@roto-frank.com](mailto:sabine.barbie@roto-frank.com) • Phone +49 711 7598 2514